Άρτα, 	  28/03/2016	
Αριθ. Πρωτ.:	Φ.23/1568	

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47132  Άρτα
Βασιλική Φραγκάκη 
26810 50005            26810 76404
vfragaki@teiep.gr
www.teiep.gr

	

	

	Προς:	Ενδιαφερόμενους	

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Α Ρ Ι Θ Μ.  11/2016
	
Θέμα: 	Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων μέτρησης ΤΕΙ Ηπείρου 2016.	

	
     Το ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη του:
1.	Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2.	Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’)
3.	Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α΄/10-7-2007).
4.	Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
5.	Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
6.	Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α’/02.02.2012).
7.	Το Ν. 4013/2011, για τη σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8.	Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26.3.2014).
9.	Την με αριθμό 3/10.12.2012 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 28/ΥΟΔΔ/28.01.2013) και την αριθμ. 19602/Ε5/12.02.2013 διαπιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.
10.	Την με αρ. πρωτ. Φ.3/894/14.02.2013 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών Προέδρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
11.	Την με αρ. πρωτ. 20020/23.02.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΑΔΑ: ΩΖΔΦ4653Ο7-4ΙΖ), με την οποία εγκρίνεται η ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2016, στη ΣΑΕ-543,  με κωδικό έργου 2014ΣΕ54300013.
12.	Την με αριθμ, 1/27.01.2016 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με θέμα ΕΗΔ: Προτάσεις για προμήθεια επιστημονικών οργάνων του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων.
13.	Την με αρ. πρωτ. 212/29.02.2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΘΙΘ4691ΟΙ-Τ30).
14.	Την με αριθμ. 6/01.03.2016 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΑΔΑ: 7ΧΜ14691ΟΙ-04Θ).

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων μέτρησης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου, και αποτελείται από τα είδη του κάτωθι πίνακα:
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
(€)	
	ΟΜΑΔΑ Α
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ			
Α1	Πλήρες σύστημα  κάθετης ηλεκτροφόρησης & ανοσοστύπωσης με τροφοδοτικό	1 τεμάχιο		
Α2	Σύστημα τρισδιάστατης ανάδευσης ανοσοστυπωμάτων	1 τεμάχιο		
Α3	Σύστημα Υγρής Αποστείρωσης κάθετου τύπου 50 l	1 τεμάχιο		
Α4	Επωαστικός θάλαμος,
ψυχόμενος, 120 l (1τμχ)	1 τεμάχιο		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€)		13.038,00	

	ΟΜΑΔΑ Β
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ			
Β1	Καταγραφικό μετρήσεων για αισθητήρα εδαφικής υγρασίας υψηλής ακρίβειας	1		
Β2	Καταγραφικό μετρήσεων για αισθητήρες εδαφικής υγρασίας	2		
Β3	Αισθητήρες εδαφικής υγρασίας	10		
Β4	Αισθητήριο με ενσωματωμένο καταγραφέα δεδομένων υγρασίας, θερμοκρασίας και ηλεκτρικής αγωγιμότητας στο έδαφος	1		
Β5	Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας	1		
Β6	Σπαστός δειγματολήπτης εδάφους υψηλής αντοχής	1		
Β7	Τενσιόμετρο με μανόμετρο ωρολογιακού τύπου μήκους 30cm	6		
Β8	Τενσιόμετρο με μανόμετρο ωρολογιακού τύπου μήκους 60cm 
	6		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€)		7.570,00	

			

	ΟΜΑΔΑ Γ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ			
Γ1	Ειδική ψηφιακή έγχρωμη κάμερα εργαστηριακής χρήσης κατάλληλη για σύνδεση με συσκευές παρατήρησης  και μελέτης βιολογικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων  συνοδευόμενη από λογισμικό λειτουργιάς – επεξεργασίας	1		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€)		41.000,00	
			
	ΟΜΑΔΑ Δ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ			
Δ1	Συσκευή απόσταξης αιθέριων ελαίων      
Δύο συσκευές απόσταξης αιθέριων ελαίων, οι οποίες να συνοδεύεται από τρεις (3) θερμομανδύες, έναν κατάλληλο για σφαιρική φιάλη 2 L, έναν για σφαιρική φιάλη 4 L και έναν για σφαιρική φιάλη 6 L, καθώς και τις αντίστοιχες σφαιρικές φιάλες 2,4,6, L.
	2		
Δ2	Αποξηραντής φρούτων και λαχανικών 
	2		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€)		4.000,00	
			
	ΟΜΑΔΑ Ε
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
Ε1	Σκαπτική καδένα διάνοιξης αυλακιών τοποθέτησης αρδευτικών αγωγών
Σκαπτική καδένα  διάνοιξης αυλακιών τοποθέτησης αγωγών  για άρδευση αποχέτευση, ύδρευση και κάθε είδους καλωδίωση.
Σκαπτική καδένα με κινητήρα τουλάχιστον 6,5 ΗΡ (196cc), και ροπή τουλάχιστον 13,2Νm/2500rpm.
Βάθη εκσκαφής 15-25-35-45-50 cm, καθαρό πλάτος αλυσίδας κοπής 10 cm, πλάτος αυλακιού 10 έως 16 cm, μέση ταχύτητα εργασίας από 60 έως 80 m/h.
	1		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€)		3.300,00	

	ΟΜΑΔΑ ΣΤ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 
ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ			
ΣΤ1	Drone GEP4/2 dual cam 	1		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€)		4.000,00	

Οι τεχνικές προδιαγραφές των επιστημονικών οργάνων μέτρησης της ομάδας Α, της ομάδας Β, της ομάδας Γ, της ομάδας Δ, της ομάδας Ε και της ομάδας ΣΤ  επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ομάδας Α, ή της ομάδας Β, ή της ομάδας Γ, ή της ομάδας Δ, ή της ομάδας Ε, ή της ομάδας ΣΤ ή του συνόλου (Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ Ομάδα). Προϋπόθεση να υπάρχει συνολική τιμή ανά ομάδα, ώστε να διευκολυνθεί η σύγκρισή τους.
Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν μεμονωμένα είδη από μία ομάδα ή συνδυασμό μεμονωμένων ειδών από όλες τις ομάδες ή δεν αναφέρουν συνολική τιμή ανά ομάδα δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.274,80 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 72.908,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων μέτρησης για τις ανάγκες των εργαστηρίων του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Παρασκευή 15.04.2016 και ώρα 11:30 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Γραφείο Προμηθειών στο Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47132, Άρτα).
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους, στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου, στη διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47132, Άρτα, έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου της ημέρας υποβολής της προσφοράς.
Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα αλλά δεν θα φτάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου προμηθευτή και τα εξής:
ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ
ΑΡΤΑ Τ.Κ.47132
Τ. Θ. 110
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜ. 11/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ομάδα Α ή/& Ομάδα Β/& ή Ομάδα Γ ή/& Ομάδα Δ ή/& Ομάδα Ε ή/& Ομάδα ΣΤ
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15.04.2016
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

Στον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς τοποθετούνται τρεις χωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι που θα φέρουν και τις ενδείξεις του ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ.
     α) Φάκελος με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" που περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
Α. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:
1. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.
3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
4. Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
5. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 ήτοι: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας.
6. Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
7. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.
8. Ως προς τα νομικά πρόσωπα, ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.
9. Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK  ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.) αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Ε. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους

β) Φάκελος με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και έντυπα της προσφοράς. Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει το φύλλο συμμόρφωσης του υποψήφιου αναδόχου με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται ως Παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση, καθώς και το φύλλο τεχνικών προδιαγραφών (προσπέκτους), στο οποίο να σκιάζονται ή να υπογραμμίζονται αριθμούμενες κατά σειρά όλες οι τεχνικές απαιτήσεις της ανακοίνωσης. 
      Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης στην τεχνική προσφορά τους να δώσουν εγγύηση καλής λειτουργίας των επιστημονικών οργάνων μέτρησης όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος χωριστά, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει βλάβες που θα παρουσιαστούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση του εξοπλισμού και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. 
     Επίσης στην τεχνική προσφορά τους θα δεσμευτούν για την εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών, για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί το service του εξοπλισμού επί τόπου στο τμήμα όπου θα εγκατασταθεί ή στο χώρο του και η επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης παρουσιαστεί, θα πρέπει να γίνει άμεσα τουλάχιστον μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Στην προσφορά θα  αναφέρεται το όνομα και η τεχνική κατάρτιση του Τεχνικού Υπευθύνου που η προμηθεύτρια εταιρεία θα διαθέσει στο Ίδρυμα και ο οποίος θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους τεχνικούς του Ιδρύματος. 
Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, με ποινή αποκλεισμού.

γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η οικονομική προσφορά για κάθε Ομάδα κατατίθεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο. Η τιμή των προς προμήθεια επιστημονικών οργάνων μέτρησης δίνεται ανά μονάδα και στο σύνολο τους. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση του εξοπλισμού στον τόπο που προβλέπεται στην ανακοίνωση.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  	
ΟΜΑΔΑ …..	
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ (σε €)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (σε €)	

							
							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιων της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής: 
α)  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται και σφραγίζονται οι Πρωτότυποι φάκελοι κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας.
γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφεί κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας. 
δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες προσφορές, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού πραγματοποιεί επιτόπου κλήρωση για την ανάδειξη μειοδότη. Στην κλήρωση παρευρίσκονται όλοι οι προμηθευτές που πρόσφεραν ισότιμες προσφορές.
Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, εις διπλούν. Το πρακτικό προωθείται προς τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου για την κατακύρωση του τελικού αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το ΤΕΙ Ηπείρου. Στην ανακοίνωση της κατακύρωσης θα ορίζεται η προθεσμία, εντός της οποίας ο ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Τα επιστημονικά όργανα μέτρησης θα παραδοθούν στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του διαγωνισμού.  
Την ευθύνη και τα έξοδα μεταφοράς των επιστημονικών οργάνων μέτρησης στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος. Η εκφόρτωση και η μεταφορά τους γίνεται με ευθύνη και προσωπικό του αναδόχου.
      Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή ποιότητα των επιστημονικών οργάνων μέτρησης. 
  Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης Των επιστημονικών οργάνων μέτρησης. 

ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά τη σωστή παραλαβή των επιστημονικών οργάνων μέτρησης από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως τιμολογίου, βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α., καθώς και φορολογικής ενημερότητας.
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Γίνεται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/22-3-94, άρθρο 24, επί της αξίας του τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ και χωρίς τις κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.  Επίσης με το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης, καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου.
Η μέγιστη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των «72.908,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016 με κωδικό έργου 2014ΣΕ54300013, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του ΤΕΙ Ηπείρου οικονομικού έτους 2016 και ΚΑΕ 9345.
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50 % στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για την κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή (Π.Δ. 118/2007, άρθρο 21).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου (τηλέφωνα 2681050005 & 2681050024) και το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων στο τηλέφωνο 2681050200. 
Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου www.teiep.gr (Ανακοινώσεις).
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του ΤΕΙ Ηπείρου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ Ηπείρου ή από τα Δικαστήρια Άρτας.

Εσωτερική Διανομή:				
1.	Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου.
2.	Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας.
		Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου (*)		
				
		Ευριπίδης Γλαβάς
Καθηγητής		
		
(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Ιδρύματος.		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : «72.908,00» ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		
	ΟΜΑΔΑ Α
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΤΟΥΓΕΙΑΣ			
Α1	Πλήρες σύστημα  κάθετης ηλεκτροφόρησης & ανοσοστύπωσης με τροφοδοτικό	1 τεμάχιο		
Α2	Σύστημα τρισδιάστατης ανάδευσης ανοσοστυπωμάτων	1 τεμάχιο		
Α3	Σύστημα Υγρής Αποστείρωσης κάθετου τύπου 50 l	1 τεμάχιο		
Α4	Επωαστικός θάλαμος,
ψυχόμενος, 120 l (1τμχ)	1 τεμάχιο		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€)		13.038,00	

Τεχνικές προδιαγραφές
i.	Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης & ανοσοστύπωσης με τροφοδοτικό
Το σύστημα να περιλαμβάνει:
1.	5 χτένες πάχους 1mm, 5 σετ υάλινων πλακών (5 μεγάλες+5 μικρές πλάκες), για gels 1mm με ενσωματωμένους διαμορφωτές χώρου (Spacers) για ευκολότερη και χωρίς προβλήματα ευθυγράμμισης διαδικασία προετοιμασίας της πηκτής.
2.	Οι χτένες να έχουν κατάλληλο σχεδιασμό για την αποφυγή επαφής του πηκτώματος με τον αέρα κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού. Να παρατεθούν στοιχεία τεκμηρίωσης.
3.	Να διαθέτει βάσεις παρασκευής 2 πηκτών ταυτοχρόνως διαστάσεων περίπου 8.5x7.5cm (mini gels) και δεξαμενή ρυθμιστικού διαλύματος (buffer tank) ομοιόμορφης κατασκευής, μονού πήγματος, χωρίς ενώσεις για αποφυγή διαρροών με μέγιστη χωρητικότητα 1Lt ρυθμιστικού διαλύματος
4.	Να περιλαμβάνει σύστημα συναρμολόγησης εκμαγείου για την πηκτή και οδηγό φόρτωσης δειγμάτων και κάλυμμα με καλώδια για σύνδεση σε τροφοδοτικό με σύστημα αυτόματης διακοπής της τροφοδοσίας σε περίπτωση απασφάλισης για μέγιστη προστασία από ηλεκτροπληξία
5.	Να παρέχει δυνατότητα για ηλεκτροφόρηση και προπαρασκευασμένων πηκτών οι οποίες να επιτρέπουν την απεικόνιση των πρωτεϊνών χωρίς τη χρήση χρωστικών.
6.	Να διατίθενται, προς χρήση με τη ζητούμενη συσκευή, προπαρασκευασμένες πηκτές με χρόνο ζωής τουλάχιστον 12 μήνες, με βαθμιδωτή συγκέντρωση (gradient gels) και χρόνο ηλεκτροφόρησης ~15 λεπτά.
7.	Να επιτρέπει την ηλεκτροφόρηση 2 πηκτών ταυτοχρόνως.
8.	Να διαθέτει σήμανση CE και πιστοποίηση ΕΝ61010-1 για ασφάλεια εργαστηριακών ηλεκτρικών συσκευών και να διατίθενται χτένες των 5, 9, 10, 15 δειγμάτων, χτένα με IPG well και χτένες Prep/2D.
9.	Να συνοδεύεται από κατάλληλο εξάρτημα για ανοσοστύπωση έως 2 πηκτών εντός του ίδιου δοχείου ηλεκτροφόρησης και κατάλληλη κασέτα έκθεσης χημειωφωταύγειας διαστάσεων 20x25cm.
10.	Να συνοδεύεται από κατάλληλο τροφοδοτικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
11.	Να έχει εύρος προγραμματιζόμενης τάσης 10-300Volts, εύρος προγραμματιζόμενης έντασης 4-400mA, μέγιστη προγραμματιζόμενη ισχύ 75Watt
12.	Να διαθέτει χρονομετρητή μέχρι 999mins, οθόνη ψηφιακών ενδείξεων 3 ψηφίων και λειτουργία προσωρινής παύσης & επανέναρξης λειτουργίας. Να δύναται να συνεχίσει τη λειτουργία του από το σημείο διακοπής, σε πιθανή διακοπή ρεύματος ή πτώση τάσης
13.	Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας ικανό να ανιχνεύσει αυξομειώσεις τάσης, διαρροή ρεύματος, προβλήματα στη γείωση και να δύναται να λειτουργήσει κάτω από συνθήκες υγρασίας έως και 95% και θερμοκρασία περιβάλλοντος έως και 40oC
14.	Να διαθέτει 4 εξόδους ρεύματος για ταυτόχρονη υποστήριξη ισάριθμων συσκευών ηλεκτροφόρησης.
15.	Να διαθέτει σήμανση CE και EN-61010  για την ασφάλεια ηλεκτρικών εργαστηριακών συσκευών
16.	Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πλήρη γκάμα συναφών αναλωσίμων και αντιδραστηρίων όπως ρυθμιστικά διαλύματα, πρωτεϊνικούς δείκτες μοριακών βαρών, μεμβράνες ανοσοστύπωσης, διαλύματα ποσοτικοποίησης πρωτεϊνών, υποστρώματα χημειοφωταύγειας κλπ., για την πληρέστερη λειτουργία και υποστήριξη της συσκευής. Να γίνει παραπομπή σε αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.

ii.	Σύστημα τρισδιάστατης ανάδευσης ανοσοστυπωμάτων
1.	Να είναι κατάλληλο για επωάσεις ανοσοστυπωμάτων με αντισώματα και για χρώσεις πηκτών
2.	Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον για 4 δοχεία διαστάσεων 8x10cm ή δύο δοχεία διαστάσεων 10x20cm.
3.	Να έχει περιστροφική κίνηση  3 διαστάσεων 

iii.	Συσκευή Υγρής Αποστείρωσης 
1.	Να είναι επιδεπέδιος κλίβανος υγρής αποστείρωσης (Autoclave), ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 50 λίτρων, κατάλληλος για αποστείρωση υγρών και θρεπτικών υλικών αλλά και εργαστηριακών σκευών.
2.	Να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου AISI-304.
3.	Να διαθέτει θάλαμο αποστείρωσης κυλινδρικού σχήματος ελάχιστων διαστάσεων (διάμετρος x ύψος): 30 x 70cm.
4.	Να έχει θύρα με εσωτερικό τοίχωμα (επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα), με σύστημα ασφαλίσεως που αφενός, δεν θα επιτρέπει το άνοιγμα όταν ο θάλαμος βρίσκεται  υπό πίεση και αφετέρου, δεν θα επιτρέπει την έναρξη κύκλου λειτουργίας σε περίπτωση ανασφάλιστης θύρας.
5.	Να πραγματοποιεί αυτόματα τον κύκλο της αποστείρωσης ο οποίος περιλαμβάνει τα στάδια: i) της θέρμανσης ii) της αποστείρωσης και iii) της ψύξης.
6.	Να διαθέτει ικανότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας στην περιοχή 100 έως 139oC κατ ελάχιστον.   
7.	Να έχει δυνατότητα αντοχής σε πιέσεις έως 2,5 bar τουλάχιστον.
8.	Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου αποστείρωσης από 3 έως 180 min κατ ελάχιστον.
9.	Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη και πλήκτρων μέσω των οποίων να γίνεται ο προγραμματισμός και γενικότερα ο έλεγχος της συσκευής. 
10.	Να διαθέτει λειτουργία αυτόματου ξεκινήματος του κύκλου της αποστείρωσης.
11.	Να διαθέτει τουλάχιστον δέκα (10) μνήμες για πρωτόκολλα αποστείρωσης εκ των οποίων τα 5 τουλάχιστον θα πρέπει να είναι ελεύθερα για προγραμματισμό από τον χρήστη. 
12.	Να διαθέτει ειδικό πρωτόκολλο για χρήση θρεπτικών μέσων που περιλαμβάνουν στη σύσταση τους άγαρ (agar media).  
13.	Να συνοδεύεται από ένα ανοξείδωτο διάτρητο καλάθι.
14.	Ο κλίβανος να διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη άμεσης παραγωγής ατμού (ατμογεννήτρια).
15.	Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής υποδοχής εξωτερικού αισθητήρα ώστε να διευκολύνονται οι διαδικασίες διακρίβωσης του κλιβάνου.
16.	Nα διαθέτει ψηφιακή θύρα τύπου RS-232 ή αντίστοιχη έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση εξωτερικού λογισμικού (software) ελέγχου του κλιβάνου μέσω Η/Υ. 
17.	Να διαθέτει έξοδο για σύνδεση εκτυπωτή.
18.	Να φέρει σήμανση CE mark.
19.	Να αναφέρονται οι απαιτήσεις σε ρεύμα του κλιβάνου από τους προσφέροντες.

iv.	Επωαστικός θάλαμος
1.	Να είναι επωαστήρας κατάλληλος για επώαση δειγμάτων για εφαρμογές μικροβιολογίας με σύστημα ψύξης - θέρμανσης
2.	Να διαθέτει ικανότητα ψύξης και θέρμανσης, σε θερμοκρασίες εντός του θαλάμου από 5 οC έως 50 οC τουλάχιστον. 
3.	Να φέρει εσωτερικό όγκο τουλάχιστον 120 L.
4.	Να διαθέτει εσωτερική ομοιομορφία θερμοκρασίας τουλάχιστον: + 0,5 οC.
5.	Να διαθέτει εσωτερική σταθερότητα θερμοκρασίας τουλάχιστον: + 0,5 οC
6.	Η ρύθμιση (προγραμματισμός) της επιθυμητής θερμοκρασίας, να γίνεται σε βήματα του 0,1οC.
7.	Να διαθέτει δύο (2) εσωτερικές πρίζες σούκο ώστε να είναι εφικτή η τοποθέτηση εντός του θαλάμου ηλεκτρικών συσκευών (λχ: shakers).
8.	Να φέρει ψηφιακή οθόνη και πλήκτρα, μέσω των οποίων, γίνεται ο προγραμματισμός της επιθυμητής θερμοκρασίας.
9.	Να διαθέτει εσωτερική διάφανη θύρα η οποία επιτρέπει την παρατήρηση των επωαζόμενων δειγμάτων.
10.	Να φέρει θύρα RS – 232 για μελλοντική σύνδεση με υπολογιστή της αγοράς. Για το σκοπό αυτό να διατίθεται για πιθανή μελλοντική αγορά αντίστοιχο λογισμικό (software) αμφίδρομης επικοινωνίας με τον επωαστήρα. 
11.	Το ψυκτικό σύστημα του κλιβάνου είναι ελεύθερο χλωροφθορανθράκων (CFC’s)
12.	Να φέρει σήμανση CE Mark.
13.	Τάση τροφοδοσίας : 220V / 50 Hz.

ΓΕΝΙΚΑ
1.	Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι βάσει του προτύπου EN ISO-9001:2008. 
2.	Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο.
3.	Να προσφερθεί πλήρης και έτοιμος για λειτουργία.
4.	Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον και να εξασφαλίζεται η επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για μια δεκαετία.
5.	Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης.
6.	Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά στα αντίστοιχα προσπέκτους τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.

	ΟΜΑΔΑ Β
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ			
Β1	Καταγραφικό μετρήσεων για αισθητήρα εδαφικής υγρασίας υψηλής ακρίβειας	1		
Β2	Καταγραφικό μετρήσεων για αισθητήρες εδαφικής υγρασίας	2		
Β3	Αισθητήρες εδαφικής υγρασίας	10		
Β4	Αισθητήριο με ενσωματωμένο καταγραφέα δεδομένων υγρασίας, θερμοκρασίας και ηλεκτρικής αγωγιμότητας στο έδαφος	1		
Β5	Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας	1		
Β6	Σπαστός δειγματολήπτης εδάφους υψηλής αντοχής	1		
Β7	Τενσιόμετρο με μανόμετρο ωρολογιακού τύπου μήκους 30cm	6		
Β8	Τενσιόμετρο με μανόμετρο ωρολογιακού τύπου μήκους 60cm 
	6		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€)		7.570,00	

Τεχνικές προδιαγραφές και κόστος ανά είδος
•	Καταγραφικό μετρήσεων για αισθητήρα εδαφικής υγρασίας υψηλής ακρίβειας
Προδιαγραφές:
1.	Συμβατό με αισθητήρες ML2 Theta Probe, ML3 Theta Probe και PR2 Profile Probe του οίκου ΔΤ Instruments
2.	Η μονάδα πρέπει να είναι ελεγχόμενη από εσωτερικό μικροεπεξεργαστή  και διαθέτει ευανάγνωστη ψηφιακή οθόνη
3.	Να είναι κατάλληλων διαστάσεων ώστε να χωρά στην παλάμη του χειριστή (μέγιστες διαστάσεις MxYxΠ: 160x90x50mm).
4.	Να έχει βάρος <500g  
5.	Να μετρά την υγρασία και ταυτόχρονα καταγράφει τις μετρήσεις στην εσωτερική του μνήμη.
6.	Η διάρκεια της μέτρησης να είναι το πολύ 3 δευτερόλεπτα
7.	Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος

•	Καταγραφικό μετρήσεων για αισθητήρες εδαφικής υγρασίας
Προδιαγραφές:
1.	Να μπορεί να δεχθεί έως 5 αισθητήρες τύπου EC5 ή 10HS του οίκου DECAGON
2.	Χωρητικότητα, ελάχιστη 1 MB
3.	Αντοχή σε περιβαλλοντικές συνθήκες, κατ ελάχιστο: -40° έως 60°C, και έως 100% RH, αντοχή στην ακτινοβολία, UV, IP55
4.	Ενέργεια: 5 ΑΑ μπαταρίες
5.	Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος

•	Αισθητήρες εδαφικής υγρασίας
Προδιαγραφές:
1.	Να μπορούν να συνδεθούν άμεσα σε καταγραφικό EM50 Data logger του οίκου DECAGON 
2.	Μήκος αισθητήρα (περιοχής μέτρησης) τουλάχιστον, 10cm
3.	Περιοχή μέτρησης, τουλάχιστον 0 – 50%
4.	Ακρίβεια μέτρησης <3% 
5.	Γραμμική τάση εξόδου
6.	Θερμοκρασία λειτουργίας, τουλάχιστον 0 – 50οC
7.	Μήκος καλωδίου, κατ’ελάχιστο 3m
8.	Σύνδεση: έτοιμη τύπου stereo jack
9.	Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος

•	Αισθητήριο με ενσωματωμένο καταγραφέα δεδομένων υγρασίας, θερμοκρασίας και ηλεκτρικής αγωγιμότητας στο έδαφος
Προδιαγραφές:
1.	Αισθητήριο με ενσωματωμένο καταγραφέα δεδομένων και Bluetooth (4.0) διεπαφή για την ασύρματη μετάδοση δεδομένων.
2.	Κεραία μήκους 100mm διαμέτρου 3mm.
3.	Η βασική μονάδα είναι μικρών διαστάσεων (μέγιστο 220x50mm).
4.	Ενέργεια μέσω μπαταρίας Li-Pol με διάρκεια έως 15 μήνες και η φόρτιση να γίνεται μέσω μιας πρίζας φόρτισης. Να συνοδεύεται από κατάλληλο καλώδιο.
5.	Μετρήσεις (ελάχιστες δυνατότητες):
a.	Υγρασία: περιοχή μέτρησης 0 .. 100%, ανάλυση 0,1% και ακρίβεια ±2%
b.	Θερμοκρασία: περιοχή μέτρησης -40 ..60°C, ανάλυση 0,01°C και ακρίβεια ±0,2°C.
c.	Ηλεκτρική αγωγιμότητα : περιοχή μέτρησης 0,001 .. 40mS/ cm και ακρίβεια
6.	Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος

•	Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας
Προδιαγραφές:
1.	Ανώτερο βάρος ζύγισης >1000 gr.                          
2.	Αναγνωσιμότητα τουλάχιστον 0.01 gr.
3.	Επαναληψιμότητα τουλάχιστον 0.02 gr
4.	Να έχει ανοξείδωτο δίσκο ζύγισης με ελάχιστη διάμετρο 120 χιλιοστά
5.	Να διαθέτει πλήκτρο λήψης τάρας σε όλη την περιοχή ζύγισης.
6.	Να διαθέτει φίλτρα απορρόφησης κραδασμών.
7.	Μέγιστος χρόνος σταθεροποίησης 3 sec.
8.	Να διαθέτει αλφάδι οριζοντίωσης.
9.	Να διαθέτει θύρα USB για σύνδεση με υπολογιστή.
10.	Να παρέχει ειδική ένδειξη στην οθόνη για την ένδειξη σταθερότητας ζύγισης.
11.	Να έχει δυνατότητα αυτόματης εξωτερικής και εσωτερικής βαθμονόμησης 
12.	Να διαθέτει λειτουργία ζύγισης με γάντζο κάτω από τον ζυγό
13.	Να διαθέτει κλωβό προστασίας από ρεύματα αέρος, ο οποίος να συνοδεύει το ζυγό.
14.	Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος

•	Σπαστός δειγματολήπτης εδάφους υψηλής αντοχής
Προδιαγραφές:
1.	Να περιλαμβάνει βιδωτό δακτύλιο δειγματοληψίας με διάμετρο 60mm.
2.	Να περιλαμβάνει τρυπάνι εδάφους τύπου με διάμετρο 6cm πάνω σε επέκταση των 60-70 cm. 
3.	Να περιλαμβάνει χειρολαβή χειρισμού του δειγματολήπτη με μήκος cm
4.	Εγγύηση τουλάχιστον 1 έτος

•	Τενσιόμετρο με μανόμετρο ωρολογιακού τύπου μήκους 30cm 
Προδιαγραφές:
1.	Να παρέχει απευθείας ένδειξη του υδατικού δυναμικού του εδάφους
2.	Να μην απαιτεί βαθμονόμηση για διαφορετικά είδη εδάφους
3.	Διάμετρος σωλήνα 2 cm
4.	Διάμετρος μανομέτρου 4-5 cm
5.	Mήκος του τενσιομέτρου 30cm
6.	Θερμοκρασία λειτουργίας έως 70οC

•	Τενσιόμετρο με μανόμετρο ωρολογιακού τύπου μήκους 60cm 
Προδιαγραφές:
1.	Να παρέχει απευθείας ένδειξη του υδατικού δυναμικού του εδάφους
2.	Να μην απαιτεί βαθμονόμηση για διαφορετικά είδη εδάφους
3.	Διάμετρος σωλήνα 2 cm
4.	Διάμετρος μανομέτρου 4-5 cm
5.	Mήκος του τενσιομέτρου 60cm
6.	Θερμοκρασία λειτουργίας έως 70οC

			

	ΟΜΑΔΑ Γ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ			
Γ1	Ειδική ψηφιακή έγχρωμη κάμερα εργαστηριακής χρήσης  κατάλληλη για σύνδεση με συσκευές παρατήρησης  και μελέτης βιολογικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων  συνοδευόμενη από λογισμικό λειτουργιάς – επεξεργασίας	1		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€)		41.000,00	

Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού

1.	Ψηφιακή έγχρωμη κάμερα, κατάλληλη για απευθείας σύνδεση-επικοινωνία και λειτουργία με τις κάτωθι  συσκευές
α. Ανάστροφο Μικροσκόπιο 
β. Συσκευή Συσσώρευσης αιμοπεταλίων 
γ. Συσκευή Μέτρησης και ανάλυσης κόκκων  
Η σύνδεση της κάμερας, η επικοινωνία αλλά και η λειτουργία της κάμερας με τις περιγραφόμενες συσκευές, θα πρέπει να γίνει με ευθύνη, αλλά και συνδεσμολογία – μικροεξαρτήματα που θα παρέχει ο προμηθευτής.

2.	Ανάλυση κάμερας, τουλάχιστον 3 Mega Pixels,  με αισθητήρα CCD, αλλά και ανάλυση εικόνας υψηλών Pixels, που θα πρέπει να αναφερθούν 

3.	Απαιτείται ενσωματωμένο φίλτρο IR

4.	Χρόνος Έκθεσης τουλάχιστον από 2 msec  έως και 17  min

5.	Η κάμερα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό του ιδίου κατασκευαστή - οίκου για εξασφάλιση της ορθής σύνδεσής της με τις αναφερόμενες εργαστηριακές συσκευές, άλλα και για επεξεργασία αποτελεσμάτων και εικόνας, αποθήκευση αυτών, άμεση ανάκτηση τους, καθώς και δυνατότητα σύγκρισης των εικόνων τη κάμερας με συγκεκριμένες απεικονίσεις προτύπων ουσιών και δειγμάτων, που θα υπάρχουν στο λογισμικό, ανά κατηγορία συσκευής προς σύνδεση

6.	Φασματική απόκριση μικροσκοπίας  φωτεινού πεδίου από 420 έως 720 nm

7.	Φασματική απόκριση μικροσκοπίας φθορισμού από 420 έως 720 nm

8.	 Δυνατότητα συνεχούς καταγραφής αλλά και άμεσου παγώματος εικόνας για τις εφαρμογές τυχόν  σύνδεσης με συσκευή συσσώρευσης αιμοπεταλίων ή και ανάλυσης κοκκομετρικής σύστασης. Απαιτείται τεκμηρίωση αυτής της δυνατότητας

9.	Η κάμερα θα πρέπει να συνοδεύεται από  κατάλληλα καλώδια, σετ συνδεσμολογιών καθώς και κάθε άλλο παρελκόμενο  που εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία της συσκευής 

10.	Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγκαταστήσει την κάμερα  και να εκπαιδεύσει το προσωπικό του εργαστηρίου στη λειτουργία της

11.	Χρόνος εγγύησης Καλής Λειτουργίας , τουλάχιστο 2 έτη.

			
	ΟΜΑΔΑ Δ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ			
Δ1	Συσκευή απόσταξης αιθέριων ελαίων      
Δύο συσκευές απόσταξης αιθέριων ελαίων, οι οποίες να συνοδεύεται από τρεις (3) θερμομανδύες, έναν κατάλληλο για σφαιρική φιάλη 2 L, έναν για σφαιρική φιάλη 4 L και έναν για σφαιρική φιάλη 6 L, καθώς και τις αντίστοιχες σφαιρικές φιάλες 2,4,6, L.
	2		
Δ2	Αποξηραντής φρούτων και λαχανικών 
	2		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€)		4.000,00	

Συσκευή απόσταξης αιθέριων ελαίων      
Δύο συσκευές απόσταξης αιθέριων ελαίων, οι οποίες να συνοδεύεται από τρεις (3) θερμομανδύες, έναν κατάλληλο για σφαιρική φιάλη 2 L, έναν για σφαιρική φιάλη 4 L και έναν για σφαιρική φιάλη 6 L, καθώς και τις αντίστοιχες σφαιρικές φιάλες 2,4,6, L.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Η συσκευή απόσταξης αιθέριων ελαίων να διαθέτει:
•	Σωλήνα απόσταξης με απόληξη σε αρσενικό επίθεμα 29/32,
•	Ψυκτήρα τύπου Allihn,
•	Στρόφιγγα αερισμού με άνοιγμα 7/16
•	Σωλήνα μέτρησης αποστάγματος, διαβαθμισμένος στο 1 ml: 0.01 ml, με φούσκα χωρητικότητας 3 ml πάνω από το σημείο μηδέν
•	Στρόφιγγα 3 εξόδων τύπου Czako
•	Σωλήνα υπερχείλισης
•	Να συνοδεύεται από σφαιρικές φιάλες των 2,4,6 lt

Οι θερμομανδύες:
•	Να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι εποξειδικής αντιοξειδωτική βαφής
•	Να διαθέτουν ισχυρή ενδιάμεση μόνωση από φύλλο υαλοβάμβακα
•	Να διαθέτουν αναλογική ρύθμιση της θερμοκρασίας ακριβείας ±5 0C
•	Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 350 οC
•	Να λειτουργούν σε 230 V / 50-60 Hz 
•	Ο θερμομανδύας για σφαιρικές φιάλες 2 L να διαθέτει Ισχύ 600 W και Protection class ΙP30
•	Οι θερμομανδύες για σφαιρικές φιάλες 4 και 6 L να διαθέτουν Ισχύ 900 W και Protection class ΙP44
•	Να Φέρουν CE Mark.

Αποξηραντής φρούτων και λαχανικών τεμάχια 2
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Να διαθέτει ανοξείδωτο INOX  θάλαμο 
12 ανοξείδωτα INOX συρτάρια 
Ισχύος 550W 
Διαστάσεις 27x27x82 cm
Τα μηχανήματα να καλύπτουν και να συμμορφώνονται με τους κανόνες ασφαλείας & υγιεινής που ορίζονται από την κοινοτική οδηγία 89/392 & τις τροποποιήσεις της και να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE). 

	ΟΜΑΔΑ Ε
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
Ε1	Σκαπτική καδένα διάνοιξης αυλακιών τοποθέτησης αρδευτικών αγωγών
Σκαπτική καδένα  διάνοιξης αυλακιών τοποθέτησης αγωγών  για άρδευση αποχέτευση, ύδρευση και κάθε είδους καλωδίωση.
Σκαπτική καδένα με κινητήρα τουλάχιστον 6,5 ΗΡ (196cc), και ροπή τουλάχιστον 13,2Νm/2500rpm.
Βάθη εκσκαφής 15-25-35-45-50 cm, καθαρό πλάτος αλυσίδας κοπής 10 cm, πλάτος αυλακιού 10 έως 16 cm, μέση ταχύτητα εργασίας από 60 έως 80 m/h.
	1		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€)		3.300,00	

Σκαπτική καδένα διάνοιξης αυλακιών τοποθέτησης αρδευτικών αγωγών
Σκαπτική καδένα  διάνοιξης αυλακιών τοποθέτησης αγωγών  για άρδευση αποχέτευση, ύδρευση και κάθε είδους καλωδίωση.
Σκαπτική καδένα με κινητήρα τουλάχιστον 6,5 ΗΡ (196cc), και ροπή τουλάχιστον 13,2Νm/2500rpm.
Βάθη εκσκαφής 15-25-35-45-50 cm, καθαρό πλάτος αλυσίδας κοπής 10 cm, πλάτος αυλακιού 10 έως 16 cm, μέση ταχύτητα εργασίας από 60 έως 80 m/h.

		
	ΟΜΑΔΑ ΣΤ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 
ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ			
ΣΤ1	Drone GEP4/2 dual cam 	1		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (€)		4.000,00	

-  Σκελετός από G10 - glass epoxy laminate με PCB (Printed Circuit Board) και δομικά στοιχεία από ανθρακονήματα και ABS πλαστικό, κοχλίες σύσφιξης τιτανίου.
- Βάρος (με μπαταρία) : ~1490gr
- Διάρκεια πτήσης 19’  
- Ταχύτητα max : 60Km
- Cruise speed : 35Km
- Ανοδος : 13m/s
- Απαιτούμενος χώρος ασφαλής απογείωσης/προσγείωσης:10m2  GPS τελευταίας γενιάς (update rate 10Hz) με χρήση από 17 έως 19 δορυφόρων και  με ακρίβεια θέσης +- 1,70m  - .
- Energy Consumption 13A/h 
- Δυνατότητα πτήσης με ανέμους 11m/s
- 2 battery packs 14,8V  -  5.200mah.
- Φορτiστής : Nimh – Nicad – Pb - Life – Lion - Lipo  charger  - 240W. Λειτουργία Storage γιά μακροζωία στοιχείων -  Επαναφόρτιση εντός 45’ και σε εξωτερικό χώρο μέσω 12V αυτοκινήτου. 
- Telemetry Set: 915 Mhz  - Range 1,1 Km                                                                                 
- Aυτόνομη πτήση με waypoints – χειρισμός/προγραμματισμός πτήσης μέσω Tablet (παρέχεται).  
- Ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα 
- Ωφέλιμο φορτίο 500gr. 
Ταυτόχρονη χρήση/λήψη φωτό Δύο (2) καμερών 16.1MP :  
a) NIR : Stress Vegetation observation μέσω Canon e  ELPH 320 HS NDVI 
b) RGB :  ELPH 320HS
- Δυνατότητα αντικατάστασης των δύο καμερών σε Θερμομετρική/Night Vision. 
- Δωρεάν εξέλιξη & εφαρμογή καινούριων προγραμμάτων γιά εφαρμογές  επιλογής  σας  
- Δωρεάν συνεχής αναβάθμιση προγραμμάτων  και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού στο κόστος αγοράς τους + εργατικά.
- Δωρεάν συνεχής εκπαίδευση χειριστών όσον αφορά την πτήση & και τις εφαρμογές. 
-  Επισκευή/Αντικατάσταση μηχανικών - δομικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων εντός 72ωρών στο κόστος αγοράς τους + εργατικά.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της ομάδας Α, ή της ομάδας Β, ή της ομάδας Γ, ή της ομάδας Δ, ή της ομάδας Ε, ή της ομάδας ΣΤ ή του συνόλου (Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ Ομάδα). Προϋπόθεση να υπάρχει συνολική τιμή ανά ομάδα, ώστε να διευκολυνθεί η σύγκρισή τους.
Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν μεμονωμένα είδη από μία ομάδα ή συνδυασμό μεμονωμένων ειδών από όλες τις ομάδες ή δεν αναφέρουν συνολική τιμή ανά ομάδα δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.